**Тема 2.6. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. Структура инструкций.

**Построение и содержание инструкций по охране труда**

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ.

Инструкции для работников разрабатываются на основе межотрас­левых и отраслевых правил по охране труда, типовых инструкций, требований безопасности, изложенных в технической документации завода-изготовителя оборудования с учетом конкретных условий производства.

Инструкции по охране труда разрабатываются на основании приказа руководителя предприятия и утвержденного руко­водителем Перечня действующих инструкций на предприятии.

Инструкции но охране труда для работников, обслуживающих объекты, подведомственные Госгортехнадзору (лифты, котлы, грузо­подъемные краны и др.), разрабатываются на основе соответствующих правил и утверждаются в установленном этими органами порядке.

**Инструкции по охране труда должны содержать следующие разделы:**

1. **Общие требования охраны труда**
2. **Требования охраны труда перед началом работы**
3. **Требования охраны труда во время работы**
4. **Требования охраны труда в аварийных ситуациях**
5. **Требования охраны труда по окончании работы**

Каждой инструкции должно быть присвоено наименование и номер. Инструкция должна быть утверждена работодателем, согласована с профсоюзной организацией, подписана руководителем подразделе­ния, согласована со службой охраны труда, специалистами предприятия (главным энергетиком, главным механиком, главным технологом).

В инструкции по охране труда должны быть указаны требования по безопасной эксплуатации оборудования, безопасному выполнению технологических процессов и по общим вопросам условий труда, определены безопасные методы и приемы труда, последователь­ность их выполнения.

Инструкция должна быть конкретна. В инструкцию не следует включать требования, не связанные с вопросами охраны труда, а также слова, усиливающие значение отдельных требований (например, «категорически», «неукоснительно», «строго»), так как все требования инструкций являются в обязательной степени обязательными для выполнения.

**1. В раздел «Общие требования охраны труда» рекомендуется включать:**

* Условия допуска работников к самостоятельной работе по соот­ветствующей профессии или к выполнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т.п.).
* Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка.
* Требования по выполнению режимов труда и отдыха.
* Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы.
* Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивиду­альной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов или технических условий на них.
* Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности.
* Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.
* Указания по оказанию первой (доврачебной) помощи.
* Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

**2. В раздел «Требования охраны труда началом работы» рекомендуется включать:**

* Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты.
* Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.
* Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфаб­рикаты).
* Порядок приема и передачи смены в случае непрерывного тех­нологического процесса и работы оборудования.

**3. В раздел «Требования охраны труда во время работы» рекомендуется включать:**

* Способы и приемы безопасного выполнения работ, использова­ния технологического оборудования, транспортных средств, грузо­подъемных механизмов, приспособлений и инструментов.
* Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).
* Указания по безопасному содержанию рабочего места.
* Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуа­ций.
* Требования, предъявляемые к использованию средств индиви­дуальной защиты работников.

**4. В раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется включать:**

* Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их вызывающие.
* Действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям.
* Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при трав­мировании, отравлении и внезапном заболевании.

**5. В раздел «Требования охраны труда по окончании работ» рекомендуется включать:**

* Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, машин приспособлений, механизмов и аппаратуры.
* Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.
* требования соблюдения личной гигиены.
* Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

**Сроки пересмотра инструкций по охране труда**

Инструкции по охране труда должны пересматриваться не реже, чем один раз в 5 лет.

**Инструкции по охране труда пересматриваются досрочно:**

1. При пересмотре законодательных актов, стандартов, нормативов.
2. По указанию вышестоящих органов.
3. При внедрении новой техники, технологии, новых материалов.
4. При изменении условий труда.
5. По результатам расследования аварии и несчастных случаев.